BIZTONSÁGI ADATLAP
Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

Protector Gumitisztító Aeroszol

Felülvizsgálat:	2015.08.28.	Verzió: 7	Oldal: 10/10

	
	
	

	
	1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása
	

	
	
	

	
	1.1. Termékazonosító
	

	
	Kereskedelmi név/megnevezés:
	Protector Gumitisztító Aeroszol
	

	
	1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
	

	
	Azonosított felhasználás(ok):
	Karbantartás.
	

	
	Ellenjavallt felhasználás(ok):
	Azonosítottól eltérő felhasználás.
	

	
	1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
	

	
	Gyártó / Felhasználó cég:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
	AUTÓ MOBIL VEGYI Kft.
6727 Szeged, Acél u. 27/C
+36-62-480640
+36-62-482791
automobil@axelero.hu
	

	
	1.4. Sürgősségi telefonszám
	

	
	
	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
	

	
	
	1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
	

	
	Sürgősségi telefonszám:
	06-80-201-199 (zöld szám, ingyenesen, éjjel-nappal hívható)
	

	
	Telefon:
	06-1-4761120
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
	

	
	
	

	
	2.1. Az anyag vagy keverék besorolása
	

	
	A termék meghatározása:
	Keverék.
	

	
	
	
	

	
	1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás:
	Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315
[image: felkialtojel kicsi]Eye Irrit. 2, H319
[image: felkialtojel kicsi]STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUH066
	

	
	
	

	
	A besorolás(ok) teljes megnevezését lásd a 16. szakaszban.
	

	
	
	

	
	2.2. Címkézési elemek
	

	
	Veszélyt jelző piktogram(ok):
	[image: lang kicsi]
	GHS02
	

	
	
	[image: felkialtojel kicsi]
	GHS07
	

	
	
	[image: kornyezet kicsi]
	GHS09
	

	
	Figyelmeztetés:
	Veszély
	
	

	
	
	
	

	
	Figyelmeztető mondatok:
	H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
	

	
	
	H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
	

	
	
	H315 Bőrirritáló hatású.
	

	
	
	H319 Súlyos szemirritációt okoz.
	

	
	
	H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
	

	
	
	H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
	

	
	
	
	

	
	Kiegészítő veszélyességi információ:
	EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
	

	
	
	
	

	
	Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
	P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
	

	
	
	P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
	

	
	
	P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
	

	
	
	P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
	

	
	
	P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.
	

	
	
	H331 Tilos hánytatni.
	

	
	
	P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás.
	

	
	
	P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
	

	
	
	P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	

	
	
	P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
	

	
	
	P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
	

	
	
	P261 Kerülje a permet belélegzését.
	

	
	
	P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
	

	
	
	P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék
	

	
	
	

	
	Veszélyes összetevők:
	Propán/bután, 
Speciálbenzin (benzoltartalom < 0,1%)
Denaturált szesz
Metil-etil-keton
Etil-acetát
	

	
	
	

	
	2.3. Egyéb veszélyek 
	

	
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:
	Nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vontakozó kritériumoknak.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
	

	
	
	

	
	3.1.Anyagok
	

	
	Nem alkalmazható.
	

	
	
	

	
	3.2. Keverékek
	

	
	Tömeg-százalék
	Összetevő
	CAS-szám
	EK-szám
	Indexszám
	Regisztrációs
szám
	1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás
	

	
	>45% 
	Speciálbenzin
(Solane 80-110)
(benzoltartalom < 0,1%)
	64742-49-0
	265-151-9
	649-328-00-1
	-
	[image: lang kicsi]Flam. Liq. 2, H225
[image: felkialtojel kicsi]Skin Irrit. 2, H315
[image: felkialtojel kicsi]STOT SE 3, H336
[image: egeszsegi veszely kicsi]Asp. Tox. 1, H304
[image: kornyezet kicsi]Aquatic Chronic 2, H411
	

	
	
	  Összes aromás tartalom: < 0,001%
  Tartalmaz: 0-2% n-Hexán
	110-54-3
	203-777-6
	601-037-00-0
	-
	[image: lang kicsi]Flam. Liq. 2, H225
[image: egeszsegi veszely kicsi]Asp. Tox. 1, H304
[image: felkialtojel kicsi]Skin irrit. 2, H315
[image: egeszsegi veszely kicsi]Repr. 2, H361f
[image: felkialtojel kicsi]STOT SE. 3, H336
[image: egeszsegi veszely kicsi]STOT RE. 2, H373
[image: kornyezet kicsi]Aquatic Chronic 2, H411
	

	
	<30% 
	Denaturált szesz
	64-17-5
	200-578-6
	603-002-00-5
	-
	[image: lang kicsi]Flam. Liq. 2, H225
	

	
	kb. 20% 
	Metil-etil-keton
	78-93-3
	201-159-0
	606-002-00-3
	-
	[image: lang kicsi]Flam. Liq. 2, H225
[image: felkialtojel kicsi]Eye Irrit. 2, H319
[image: felkialtojel kicsi]STOT SE 3, H336
EUH066
	

	
	<5% 
	Etil-acetát
	141-78-6
	205-500-4
	607-022-00-5
	-
	[image: lang kicsi]Flam. Liq. 2, H225
[image: felkialtojel kicsi]Eye Irrit. 2, H319
[image: felkialtojel kicsi]STOT SE 3, H336
EUH066
	

	
	kb.50
	Propán / bután / izobután
(1,3-butadién tartalom: < 0,1%)
	74-98-6 /
106-97-8 /
75-28-5
	200-827-9 /
203-448-7 /
200-857-2
	601-003-00-5 /
601-004-00-0 /
601-004-0-0
	-
	[image: lang kicsi]Flam. Gas 1, H220
[image: gazpalack kicsi]Press. Gas 
	

	
	
	

	
	A besorolás(ok) teljes megnevezését lásd a 16. szakaszban.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
	

	
	
	

	
	4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
	

	
	Belégzést követően:
(permet)
	A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni.  Légúti irritáció 
(köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost.
	

	
	Bőrrel érintkezést követően:
(permet)
	A termékkel szennyeződött, átitatott ruházatot, cipőt azonnal le kell venni. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
	

	
	Szemmel érintkezést követően:
(permet)
	A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel legalább 15 percen keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett). El kell távolítani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Irritáció esetén szemorvoshoz kell fordulni.
	

	
	Lenyelést követően:
(permet)
	A termék aeroszolos palackban kerül forgalomban, így nem valószínű a lenyelése. Véletlen szájba kerülése esetén a sérültet nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni.
	

	
	4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
	

	
	Hajtógáz: Nagy koncentrációban fojtó hatású, az oxigénhiány végzetes következménnyekkel jár.
	

	
	Speciálbenzin  adata: 
	

	
	Belélegezve:
	A gőzök fejfájást, hányingert, hányást és megváltozott tudatállapotot okozhat.
	

	
	Bőrre kerülve:
	Irritáció.
	

	
	Szembe jutva:
	Égő érzés, átmeneti vörösség.
	

	
	Lenyelve:
	Hányingert, hányást, hasi fájdalmat, hasmenést okozhat.
	

	
	4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
	

	
	A biztonsági adatlapot vagy a címkét mutassa meg az orvosnak, amennyiben ez lehetséges. Tüneti kezelés.
Fontos az állandó megfigyelés az első 48 órában. (Speciálbenzin adata)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések
	

	
	
	

	
	5.1. Oltóanyag
	

	
	A megfelelő oltóanyag:
	Oltópor, szén-dioxid (CO2), oltóhab (csak képzett személyzet), homok.
	

	
	Az alkalmatlan oltóanyag:
	Erős vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható).
	

	
	5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
	

	
	A területet ki kell üríteni. A tüzet csak biztonságos távolságból vagy védett helyről szabad oltani. Kerülje el a veszélyes gőzök és a mérgező bomlástermékek belégzését (szél felől közelítse meg). Gyúlékony gázok tüzének oltásánál legjobb módszer, ha a tűzoltás megkezdése előtt megszünteti a gázömlést. Az aeroszolos kiszerelés miatt a készítményből nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. A gáz a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. A tűz hője a palackon belül gyors nyomásnövekedést okozhat, és a palack felrobbanhat. A személyzetet és a tűz által még el nem ért anyagokat biztonságba kell helyezni.
	

	
	Veszélyes égéstermékek:
	Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel: CO, CO2, szénhidrogének, aldehidek, korom.
	

	
	5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
	

	
	Védőfelszerelés:
	Teljes tűzálló védőfelszerelés.
Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
	

	
	
	

	
	6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
	

	
	Vészhelyzetre nem kiképzett személyek esetében: 
	A vészhelyzetre nem kiképzett személyeket távol kell tartani.
	

	
	Vészhelyzetre kiképzett személyek esetében:
	Az illetéktelen személyeket távol kell tartani.
A gyújtóforrásokat el kell távolítani.
Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.
Kerülni kell a bőrrel vagy szemmel érintkezést.
A termék gőzét/permetét nem szabad belélegezni.
Teljes védőfelszerelést és környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.
	

	
	6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
	

	
	A terméket nem szabad a csatornába, vizekbe vagy más földalatti helyekbe (pincs, stb) engedni.
Az aeroszolos kis kiszerelés miatt nagy mennyiség kifolyása nem valószínű. Ha a kiömlött anyag (hajtógáz) a csatornahálózatba kerül robbanásveszély jöhet létre. Minden mélyebben fekvő és távolabbi gyújtóforrást meg kell szüntetni.
	

	
	6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
	

	
	Szüntesse meg a szivárgást, ha ez veszély nélkül megtehető.
Vízpermet használatával csökkentse a gáz koncentrációját.
Zárja le a területet, amíg a gáz eloszlik.
Az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Csak szikramentes eszközöket szabad használni.
A folyékony maradványokat nedvszívó nem éghető anyaggal (száraz föld, homok, stb.) fel kell szedni és gyűjteni kell ártalmatlanításig.
	

	
	6.4. Hivatkozás más szakaszokra
	

	
	Az egyéni védőeszközökre vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban.
Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
	

	
	
	

	
	7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
	

	
	Csak jól szellőztetett helyen használható! Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. Csak szikramentes eszközöket lehet használni. A termék gőze nehezebb a levegőnél. Óvakodjon a gödrökben és zárt helyen történő felhalmozódástól.
	

	
	Csak a HIDEG, GÁZTALANÍTOTT és KISZELLŐZTETETT tárolóban szabad karbantartási munkákat végezni.
A motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni.
A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos!
	

	
	7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
	

	
	Egyedi tárolási követelmények:
	Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.
Meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést.
Száraz, hűvös helyen, 35oC alatti hőmérsékleten kell tárolni.
Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani.
A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra használtak. Az átnedvesedett rongyot nem szabad a munkaruha zsebébe tenni.
Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó!
	

	
	Nem összeférhető anyagok:
	Erős oxidálószerek.
	

	
	7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
	

	
	Lásd az 1.2. szakaszt.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés / egyéni védelem
	

	
	
	

	
	8.1. Ellenőrzési paraméterek
	

	
	
	

	
	Munkahelyi levegőben megengedett határértékek
	

	
	Összetevő
	CAS-szám
	ÁK-érték (mg/m3)*
	CK-érték (mg/m3)*
	MK-érték (mg/m3)*
	Egyéb érték
	

	
	Bután
	106-97-8
	2350
	9400
	-
	-
	

	
	n-Hexán
	110-54-3
	72
	-
	-
	-
	

	
	Metil-etil-keton
	78-93-3
	600
	900
	-
	-
	

	
	Etil-acetát
	141-78-6
	1400
	1400
	-
	-
	

	
	Etil-alkohol
	64-17-5
	1900
	7600
	-
	-
	

	
	Olaj (ásványi) köd
	-
	-
	-
	5
	-
	

	
	* 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
	

	
	
	

	
	Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei vizeletben
	

	
	
	
	
	Megengedhető határérték
	

	
	Vegyi anyag
	Biológiai expozíciós (hatás) mutató
	Mintavétel ideje
	mg/g kreatinin
	mikromol/mmol kreatinin 
(kerekített értékek)
	

	
	n-Hexán
	2,5-hexán-dion
	műszak után
	3,5
	3,5
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	DNEL-értékek:
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	PNEC-értékek:
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	
	

	
	8.2. Az expozíció elleni védekezés
	

	
	A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése: „A munkáltató köteles a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.”
	

	
	
	

	
	8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés
	

	
	A terméket jól szellőztethető helyiségben szikramentes eszközökkel szabad használni.
	

	
	8.2.2. Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök
	

	
	a) szem-/arcvédelem:
	Sorosan záró védőszemüveg/arcvédő viselése szükséges, ha a fröccsenés veszélye fennáll.
	

	
	b) bőrvédelem:
	Oldószerálló védőkesztyű (nitril-gumi, penetrációs idő: >480 perc) (EN 374).
	

	
	
	Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés vagy szétfröccsenés fordulhat elő.
(EN 465 (1) 4-es típus, EN 466/1 (2)-3-as típus vagy EN 467 (3))
	

	
	c) a légutak védelme:
	Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, légzésvédő használata indokolt.
„A” szűrővel ellátott légzésvédő/arcmaszk vagy környezeti levegőtől független légzőkészülék.
	

	
	d) hőveszély:
	Nem ismert.
	

	
	Egyéb óvintézkedések:
	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Munkaidő után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni.
	

	
	8.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés
	

	
	A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni.
A helyi, nemzeti, szennyvizekre vonatkozó előírásoknak eleget kell tenni.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
	

	
	
	

	
	9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
	

	
	a) külső jellemzők:
	
	

	
	halmazállapot:
	Aeroszol.
	

	
	szín:
	Színtelen.
	

	
	b) szag:
	Acetát jellegű.
	

	
	c) szagküszöbérték:
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	d) pH:
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	e) olvadáspont/fagyáspont:
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	f) kezdő forráspont és forrásponttartomány:
	Nem áll rendelkezésre adat.
Speciálbenzin adata: 80-110oC (EN ISO 3405)
	

	
	g) lobbanáspont:
	Nem áll rendelkezésre adat.
Speciálbenzin adata: -12oC (ISO 13736)
	

	
	h) párolgási sebesség:
	Nem áll rendelkezésre adat.
Speciálbenzin adata: 3  referencia: EtEt=1 (DIN 53170)
	

	
	i) gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	j) felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:
	Nem áll rendelkezésre adat.
Speciálbenzin adata: alsó: 0,9 tf%, felső: 8,0 tf%
	

	
	k) gőznyomás:
	Nem áll rendelkezésre adat.
Speciálbenzin adata: <95 hPa (20oC-on)
	

	
	l) gőzsűrűség:
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	m) Relatív sűrűség:
	Nem áll rendelkezésre adat.
Speciálbenzin adata:  690 - 710 kg/m3 (15oC-on) ISO 12185
	

	
	n) oldékonyság (oldékonyságok):
	Nem elegyedik vízzel.
	

	
	o) megoszlási hányados: n-oktanol/víz:
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	p) öngyulladási hőmérséklet:
	Nem áll rendelkezésre adat.
Speciálbenzin adata: >230 oC
	

	
	q) bomlási hőmérséklet:
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	r) viszkozitás:
	Nem áll rendelkezésre adat.
Speciálbenzin adata: 0,56 mm2/s (25oC-on) ASTM D445
	

	
	s) robbanásveszélyesség:
	A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos!
	

	
	t) oxidáló tulajdonságok:
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	9.2. Egyéb információk
	

	
	Az anyag fizikai és kémiai tulajdonságairól további adat nem áll rendelkezésre.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
	

	
	
	

	
	10.1. Reakciókészség
	

	
	Nem ismert.
	

	
	10.2. Kémiai stabilitás
	

	
	Normál használat esetén stabil.
	

	
	10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
	

	
	Nem ismertek.
	

	
	10.4. Kerülendő körülmények
	

	
	Hőtől, gyújtóforrástól, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani.
	

	
	10.5. Nem összeférhető anyagok
	

	
	Erős savak, oxidálószerek.
	

	
	10.6. Veszélyes bomlástermékek
	

	
	Normál használat és tárolás esetén nem bomlik.
	

	
	Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel: CO, CO2, szénhidrogének, aldehidek, korom.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
	

	
	
	

	
	11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
	

	
	Veszélyességi osztályok
	

	
	a) akut toxicitás:
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Gőze nagy koncentrációban légúti irritációt, álmosságot, szédülést, izgatottságot okozhat.
	

	
	
	PB fűtő- és üzemanyag (propán/bután) (keverék):
Propán: > 80000 ppm, 4 óra 15 perc (belélegezve, patkányon) (irodalmi adat)
n-Bután: 277000 ppm, 4 óra (belélegezve, patkányon) (irodalmi adat)
Izobután: 277000 ppm, 4 óra (belélegezve, patkányon) (irodalmi adat)
	

	
	
	Speciálbenzin adata:
LD50: > 5840 mg/kg (patkányon, szájon át)
LD50: > 2920 mg/kg (patkányon, bőrön át 24 óra)
LC50: 23300 mg/m3 (gőzök, patkány-OECD403)
	

	
	b) bőrkorrózió/bőrirritáció:
	Bőriiritáló hatású.
	

	
	c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:
	Átmeneti irritáció.
PB fűtő- és üzemanyag (propán/bután) (keverék): Enyhe irritáció.
	

	
	d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
	

	
	e) csírasejt-mutagenitás:
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
	

	
	f) rákkeltő hatás:
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
	

	
	g) reprodukciós toxicitás:
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
	

	
	h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):
	Károsíthatja a központi idegrendszert, álmosságot vagy szédülést okozhat.
	

	
	i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
	

	
	j) aspirációs veszély:
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
	

	
	teratogén hatás:
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
	

	
	Egyéb hatások:
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
	

	
	A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:
	Adatok hiánya miatt az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
	

	
	A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk:
	Belégzés, bőrrel érintkezés, szemmel érintkezés. Lenyelés nem valószínű.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
	

	
	
	

	
	12.1. Toxicitás
	

	
	A keveréket élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad.
	

	
	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Nem veszélyes az ózonrétegre (1999/45/EK)
	

	
	Speciálbenzin adata:
Akut toxicitás
LC50: >13,4 mg/l (halak, Oncorhynchus mykiss-OECD 203) 96 óra
EC50: 3 mg/l (Daphnia magna-OECD 202) 48 óra
EC50: 10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata-OECD 201) 72 óra
EbC50: 10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata-OECD 201) 72 óra
NOECR: 6,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata-OECD 201) 72 óra
Krónikus toxicitás
NOErC: 1,53 mg/l (halak, Oncorhynchus mykiss-QSAR Petrotox) 28 nap
NOErC: 1 mg/l (Daphnia magna-OECD 211) 21 nap
	

	
	12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
	

	
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	Speciálbenzin adata:
Gyorsan lebontható (98% 28 nap alatt – OECD 301 F)
	

	
	12.3. Bioakkumulációs képesség
	

	
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	PB fűtő- és üzemanyag (propán/bután) (keverék):
propán: ≤ 2,8 (irodalmi adat)
bután: ≤ 2,8 (irodalmi adat)
izobután: : ≤ 2,8 (irodalmi adat)
	

	
	Speciálbenzin adata:
UVCB anyag. A standard vizsgálatok nem alkalmazhatóak.
	

	
	12.4. A talajban való mobilitás
	

	
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	Speciálbenzin adata:
UVCB anyag. A standard vizsgálatok nem alkalmazhatóak.
	

	
	12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
	

	
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	12.6. Egyéb káros hatások
	

	
	Nem áll rendelkezésre adat.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
	

	
	
	

	
	13.1. Hulladékkezelési módszerek
	

	
	Az anyag/keverék ártalmatlanítása:
	Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad.
[98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről]
	

	
	A szennyezett csomagolás ártalmatlanítása:
	Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad.
[442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről]
	

	
	Hulladékazonosító kód:
	16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
Ennek a terméknek a megfelelő hulladék azonosító főcsoportba, alcsoportba és az egyes hulladéktípusokba való besorolása az anyag felhasználásától függ. A képződést eredményező forrás hulladékai több, különböző főcsoportba is besorolhatók az adott hulladék tulajdonságaira való tekintettel, figyelembe véve az idevonatkozó rendeleteket.
[72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről]
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
	

	
	
	

	
	14.1. UN-szám
	

	
	közúti szállítás (ADR)
	vasúti szállítás (RID)
	
	
	
	

	
	1950
	1950
	
	
	
	

	
	14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
	

	
	közúti szállítás (ADR)
	vasúti szállítás (RID)
	
	
	
	

	
	Aeroszolok, gyúlékony
	Aeroszolok, gyúlékony
	
	
	
	

	
	14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
	

	
	
	közúti szállítás (ADR)
	vasúti szállítás (RID)
	
	
	

	
	Osztály:
	2
	2
	
	
	

	
	Osztályozási kód:
	5F
	5F
	
	
	

	
	Bárcák:
	2.1
	2.1
	
	
	

	
	Alagútkorlátozási kód:
	(B1D)
	(B1D)
	
	
	

	
	Szállítási kategória:
	LQ2
	LQ2
	
	
	

	
	14.4. Csomagolási csoport
	

	
	-
	

	
	14.5. Környezeti veszélyek
	

	
	-
	

	
	14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
	

	
	-
	

	
	14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
	

	
	-
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
	

	
	
	

	
	15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
	

	
	Veszélyes anyagok, keverékek:
	2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
	

	
	
	44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
	

	
	
	A vegyi  anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve módosításai
	

	
	
	Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
	

	
	
	34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
	

	
	
	25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
	

	
	Veszélyes hulladékok:
	98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
	

	
	
	72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
	

	
	
	442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
	

	
	Tűzvédelem:
	54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
	

	
	Munkavédelem:
	1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
	

	
	
	3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
	

	
	15.2. Kémiai biztonsági értékelés
	

	
	Az anyag/keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	16. SZAKASZ: Egyéb információk
	

	
	
	

	
	Módosítások a biztonsági adatlap előző változatához képest:
	A biztonsági adatlap 2.,3., 9., 11., 12.,13., 15., 16. szakasza.
	

	
	
	
	

	
	Rövidítések és betűszók:
	ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
CLP: Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet 1272/2008/EK rendelet
CAS-szám: Chemical Abstracts Service szám
CMR: Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
	

	
	
	DNEL: Derived no effect level; a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje
EK-szám: EINECS és ELINCS szám
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
	

	
	
	EU: Európai Unió
GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
ICAO-TI: A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások
IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata
	

	
	
	Kow: oktanol-víz megoszlási együttható
LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50%-ánál
LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (közepesen letális dózis)
	

	
	
	OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OEL: Munkahelyi expozíciós határérték
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat
	

	
	
	PNEC(s): Predicted no effect concentration; az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbérték
REACH: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet
SCBA: Zártrendszerű légzőkészülék
STOT RE: Célszervi toxicitás, Ismételt expozíció
STOT SE: Célszervi toxicitás, Egyszeri expozíció
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
	

	
	
	

	
	Vonatkozó figyelmeztető mondatok:
	H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
	

	
	
	H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
	

	
	
	H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
	

	
	
	H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
	

	
	
	H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
	

	
	
	H315 Bőrirritáló hatású.
	

	
	
	H319 Súlyos szemirritációt okoz.
	

	
	
	H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
	

	
	
	H361F Feltehetően károsítja a termékenységet.
	

	
	
	H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
	

	
	
	H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
	

	
	
	EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
	

	
	
	
	

	
	Veszélyességi osztályok
	Aerosol 1: Aeroszolok 1
	

	
	
	Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadék 2
	

	
	
	Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok
	

	
	
	Press. Gas: Nyomás alatt lévő gázok
	

	
	
	Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély 1
	

	
	
	STOT SE 3: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3
	

	
	
	STOT RE 2: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 2
	

	
	
	Skin Irrit. 2: Bőrirritáció 2
	

	
	
	Eye Irrit. 2: Szemirritáció 2
	

	
	
	Aquatic Chronic 2: Hosszú távú vízi toxicitási veszély 2
	

	
	
	Repr. 2: Reprodukciós toxicitás 2
	

	
	
	
	

	
	A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.
	

	
	
	

	
	
	

	
	Készült az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendeletek alapján vegyi termékhez.
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